int32 pass4432;
int32 pass4433;
int32 *_SUB_IDEDRAWPAR_LONG_X=NULL;
if(_SUB_IDEDRAWPAR_LONG_X==NULL){
_SUB_IDEDRAWPAR_LONG_X=(int32*)mem_static_malloc(4);
*_SUB_IDEDRAWPAR_LONG_X=0;
}
byte_element_struct *byte_element_4434=NULL;
if (!byte_element_4434){
if ((mem_static_pointer+=12)<mem_static_limit) byte_element_4434=(byte_element_struct*)(mem_static_pointer-12); else byte_element_4434=(byte_element_struct*)mem_static_malloc(12);
}
